**CRJ-200**

**Размеры грузового отсека:**

длина грузового отсека переменная от 2,17 до 2,34 м

ширина грузового отсека 2,05 м

высота грузового отсека 1,85 м

**Размеры двери грузового отсека:**

высота 0,84 м \* ширина 1,09 м