самолет як-42

Самолет ЯК-42 используется на маршрутах средней дальности для перевозки пассажиров и грузов. Максимальная коммерческая загрузка 14,5 т. Грузы на самолете ЯК-42 распологаются в пареднем и заднем грузовых отсеках в контейнерах. При необходимости возможна перевозка крупногабаритных грузов, габариты которых не привышают указанных в таблице. Для этого рольганговый настил в грузовых отсеках демонтируется.

**ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГРУЗОВЫХ ОТСЕКОВ**



**ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БАГАЖНО-ГРУЗОВЫХ ОТСЕКОВ ЯК-42**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Багажныеотсеки | Размеры багажно-грузовых отсеков, м | Объем,м3 | Площадь пола, м2 | Нагрузка на пол, кг/кв2. | Расстояние от земли до порога загруз. люков, м |
|  |  |  |
| длина | ширина | высота |
| 1 | 7,76 | 2,44 | 1,145 | 21,68 | 18,9 | 400 | 1,63 |
| 2 | 2,94 | 2,44 | 1,145 | 8,21 | 7,17 | 400 | 1,63 |

**РАЗМЕРЫ ЗАГРУЗОЧНЫХ ЛЮКОВ САМОЛЕТА ЯК-42**

